<!DOCTYPE qgis PUBLIC 'http://mrcc.com/qgis.dtd' 'SYSTEM'>
<qgis version="3.28.7-Firenze">
  <identifier></identifier>
  <parentidentifier></parentidentifier>
  <language></language>
  <type>dataset</type>
  <title></title>
  <abstract></abstract>
  <links/>
  <fees></fees>
  <encoding></encoding>
  <crs>
    <spatialrefsys nativeFormat="Wkt">
      <wkt>PROJCRS["HD72 / EOV",BASEGEOGCRS["HD72",DATUM["Hungarian Datum 1972",ELLIPSOID["GRS 1967",6378160,298.247167427,LENGTHUNIT["metre",1]]],PRIMEM["Greenwich",0,ANGLEUNIT["degree",0.0174532925199433]],ID["EPSG",4237]],CONVERSION["Egyseges Orszagos Vetuleti",METHOD["Hotine Oblique Mercator (variant B)",ID["EPSG",9815]],PARAMETER["Latitude of projection centre",47.1443937222222,ANGLEUNIT["degree",0.0174532925199433],ID["EPSG",8811]],PARAMETER["Longitude of projection centre",19.0485717777778,ANGLEUNIT["degree",0.0174532925199433],ID["EPSG",8812]],PARAMETER["Azimuth of initial line",90,ANGLEUNIT["degree",0.0174532925199433],ID["EPSG",8813]],PARAMETER["Angle from Rectified to Skew Grid",90,ANGLEUNIT["degree",0.0174532925199433],ID["EPSG",8814]],PARAMETER["Scale factor on initial line",0.99993,SCALEUNIT["unity",1],ID["EPSG",8815]],PARAMETER["Easting at projection centre",650000,LENGTHUNIT["metre",1],ID["EPSG",8816]],PARAMETER["Northing at projection centre",200000,LENGTHUNIT["metre",1],ID["EPSG",8817]]],CS[Cartesian,2],AXIS["easting (Y)",east,ORDER[1],LENGTHUNIT["metre",1]],AXIS["northing (X)",north,ORDER[2],LENGTHUNIT["metre",1]],USAGE[SCOPE["Engineering survey, topographic mapping."],AREA["Hungary."],BBOX[45.74,16.11,48.58,22.9]],ID["EPSG",23700]]</wkt>
      <proj4>+proj=somerc +lat_0=47.1443937222222 +lon_0=19.0485717777778 +k_0=0.99993 +x_0=650000 +y_0=200000 +ellps=GRS67 +units=m +no_defs</proj4>
      <srsid>1990</srsid>
      <srid>23700</srid>
      <authid>EPSG:23700</authid>
      <description>HD72 / EOV</description>
      <projectionacronym>somerc</projectionacronym>
      <ellipsoidacronym>EPSG:7036</ellipsoidacronym>
      <geographicflag>false</geographicflag>
    </spatialrefsys>
  </crs>
  <extent/>
</qgis>
